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1.500 VA. ASANSÖR UPS
[image: ]GENEL ÖZELLİKLER
· Led Kontrol Paneli
· Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
· Otomatik Voltaj Ayarlama (AVR) 
· Geniş Giriş Voltaj Aralığı (170~280V)
· Özel Yazılım Sayesinde PİK Akımlarına uygun
· Şebeke Yokken Kurtarma sonrası 7 Dk. Sonra Kapanma.
· (Bu Özellik Sayesinde UPS Aküleri korunur ve Akü ömrü uzar.)
· Uçları Açık Giriş Ve Çıkış Kabloları ile Asansör için Bağlantıya Hazır Sistem
· Şebeke Yokken Aküden Start Alabilme (COLD Start)
· Otomatik Sigorta
· Kolay Anlaşılır Alarm Sistemi
· Çıkış Güç Faktörü = 0,6
· Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
· Simule Edilmiş Sinüs Dalga Çıkış Formu
· Akıllı Akü Kontrol Sistemi
· Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruması
· Akü Derin Deşarj Koruması
· Otomatik Frekans Algılama
· Açılışta Kendini Test Etme
· Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
· RS 232 / USB Haberleşme Portu (Opsiyonel)
· LCD Ekran (Opsiyonel)
· Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC, LVD, CE Sertifikaları
· [image: ]2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
ARKA PANEL
  1. AC GİRİŞ SOKETİ
  2. GİRİŞ SİGORTASI
  3. AC ÇIKIŞ SOKETLERİ
  4. Modem/Tel / Fax Koruma (Opsiyonel)
  5. RS 232/ USB (Opsiyonel)

	MODEL
	1.500 ASANSÖR

	GÜÇ ARALIĞI 
	5,5 Kw.  &  7,5 Kw.  &  11 Kw.

	GİRİŞ

	Gerilim
	220 Vac. ( 116 – 276 Vac. ) 

	Frekans
	50 Hz. ± % 10

	ÇIKIŞ

	Gerilim Regülasyonu
	220 Vac. ± % 10 ( Aküden Çalışma )

	Frekans
	50 Hz.  ± % 1 ( Aküden Çalışma )

	Dalga Şekli
	Sinüs ( Şebeke ) / Modifiye Sinüs ( Aküden Çalışma )

	Transfer Süresi
	< 10 ms

	Çıkı Priz Sayısı 
	4 Adet Çıkış Soketi

	Crest Faktörü
	3:1

	AKÜ

	AKÜ Gerilimi
	12 Vdc.

	Akü Adeti
	2

	Akü Tipi
	12V. 9 Ah. Kuru Tip Tam Bakımsız

	Şarj Süresi
	8 Saat İçinde % 90 Kapasiteye, şarj akımı 1 A. ± 0,2 A.

	Akü Koruması
	Yüksek Şarj Koruması

	Kurtarma Adeti
	5,5 Kw. 5 Kez & 7,5 Kw. 4 Kez & 11 Kw. 2 Kez

	FONKSİYONLAR

	Ekran Özellikleri
	Yeşil Led  - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza

	Alarmlar
	Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı

	Kısa Devre Koruması
	Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma

	Surge
	Model ve Lan için RJ11 & rj45 ( Opsiyonel )

	Haberleşme 
	RS 232 & USB ( Opsiyonel )

	Aküden Start Alma (Cold Start) 
	EVET

	Trafo 
	E TİPİ

	ÇEVRE / STANDARTLAR

	Çalışma Sıcaklığı
	0 ˚C- 40 ˚C

	Duyulabilir Gürültü
	< 45 Db ( 1 metre mesafeden ) 

	Nem 
	20 – 90% ( Yoğunlaşmayan ) 

	STANDARTLAR
	CE, EN 62040-1 (LVD), EN 62040-2 (EMC)

	BOYUTLAR

	Boyutlar ( GxDxY )
	136x328x186

	Ambalajlı Boyutlar ( GxDxY )
	198x436x245

	Net Ağırlık ( Kg )
	10,2

	Brüt Ağırlık ( Kg )
	10,8




* Elektronik ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
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