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1-1 FAZ LİNE-İNT UPS
[image: ]650 / 850 / 1.200 / 1.500 / 2.000 VA.    
GENEL ÖZELLİKLER
· [image: ]Led Kontrol Paneli
· Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
· Otomatik Voltaj Ayarlama) 
· Geniş Giriş Voltaj Aralığı (170~280V) 
· Otomatik Sigorta
· Kolay Anlaşılır Alarm Sistemi
· Çıkış Güç Faktörü = 0,6
· Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
· Simule Edilmiş Sinüs Dalga Çıkış Formu
· Akıllı Akü Kontrol Sistemi
· [image: ]Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruması
· Akü Derin Deşarj Koruması
· Otomatik Frekans Algılama
· Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapanma
· [image: ]Açılışta Kendini Test Etme
· Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
· RS 232 / USB Haberleşme Portu (Opsiyonel)
· LCD Ekran (Opsiyonel)
· Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları
· 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
[image: ]ARKA PANEL
1- ÇIKIŞ
2- TEL/MODEM/FAX KORUMA (Opsiyonel)
3- USB (Opsiyonel)
4- GİRİŞ
5- SİGORTA
6- FAN (2000 VA.) 












	MODEL
	600
	650
	850
	1000
	1200
	1500
	2000

	GÜÇ (VA.)
	600 VA
	650 VA
	850 VA
	1000 VA
	1200 VA
	1500 VA
	2000 VA

	GÜÇ (W.)
	360 W
	390 W
	510 W
	600 W
	720 W
	900 W
	1200 W

	GİRİŞ

	Gerilim
	220 / 230 / 240 Vac.

	Gerilim Aralığı
	162-295 Vac.

	Frekans
	50 / 60 Hz. Otomatik algılama

	ÇIKIŞ

	Gerilim Regülasyonu
	± % 10 ( Aküden Çalışma )

	Frekans
	50 / 60 Hz. ± 1 Hz.

	Dalga Şekli / Çıkış Güç Faktörü
	Benzetilmiş Sinüs / 0,6

	Transfer Süresi
	< 8-10 ms

	Çıkı Priz Sayısı 
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	2

	AKÜ

	AKÜ Gerilimi
	12 Vdc.
	24 Vdc.

	Akü Adeti
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	Akü Tipi
	12V. 7 Ah.
	12V. 7 Ah.
	12V. 8-9 Ah.
	12V. 7 Ah.
	12V. 7 Ah.
	12V. 9 Ah.
	12V. 9 Ah.

	Şarj Süresi
	% 90 Kapasiteye 6-8 saatte 

	Akü Koruması
	Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Derin Deşarj, Yüksek Şarj Koruması

	Akü Yönetimi
	EVET

	FONKSİYONLAR

	Ekran Özellikleri
	Yeşil Led-Şebeke Normal / Sarı Led-Aküden Çalışma / Kırmızı Led-UPS Arıza

	Alarmlar
	Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı

	Kısa Devre Koruması
	Şebeke varken; AC Sigorta ve Elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma

	Gerilim Regülasyonu
	2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği

	Aküden Start Alma (Cold Start) 
	EVET

	ÇEVRE / STANDARTLAR

	Çalışma Sıcaklığı
	0 ˚C- 40 ˚C

	Duyulabilir Gürültü
	< 45 Db ( 1 metre mesafeden ) 

	STANDARTLAR
	GÜVENLİK; IECEN62040-1
EMC; IECEN62040-2

	BOYUTLAR

	Boyutlar ( GxDxY )
	100x280x142
	136x328x186

	Ambalajlı Boyutlar ( GxDxY )
	139x325x210
	185x374x269

	Net Ağırlık ( Kg )
	5,2
	5,2
	8,8
	9,4
	10,2

	Brüt Ağırlık ( Kg )
	5,5
	5,5
	9,4
	10
	10,8



* Elektronik ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
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